Pneumatex Druckausdehnungsgefaess Aquapresso AU 600.10, mit fester
Gasfuellung, Trinkwassersysteme.
Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium.
schlanke, zylindrische Bauform,
Fussring fuer stehende Montage und
einfachen Transport.
airproof-Butylblase, nach EN 13831 und
Pneumatex-Werksnorm, dauerhaft
stabiler Vordruck. alle metallische
wasserberuehrenden Teile aus
Edelstahl. endoskopische
Besichtigungsoeffnung fuer innere
Pruefungen. CE-baumustergeprueft nach
PED2014/68/EU, Trinkwasserpruefung
nach den Regeln des SVGW, ACS, PZH.
Nennvolumen 600  Liter
Max. zul. Druck 10  bar
Max. zul. Druck Schweiz 5 bar
Min. zul. Druck 0 bar
Vordruck 4 bar
Max. zul. Temperatur 120  C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss R 1 1/4
Durchmesser 740 mm
Hoehe 1636 mm
Gewicht leer 104 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7111012