TA MC100/24 Stellmotor
24 V, 3 Pkt. oder 0(2)-10 V, 4-20 mA,
für CV 216/316 RGA/GG bis DN 50.

Montage auf TA-FUSION C-/P (DN 32-125) und KTM 512 (DN 65-125) nur mit entspr. Adaptern.

Stellantrieb: TA-MC100
Hub: 20mm
Stellkraft: 1000N
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC +- 10%
Eingangssignal: 0(2)-10 V (DC), 0(4)- 20mA, 3-Punkt, 2-Punkt
Stellzeit: 9 s/mm umstellbar auf 1.9, 4, 12 s/mm
Schutzklasse: IP54 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr.: 61100001