TA Zonenregelventil CV 216 MZ
2-Weg-Durchgangsregelventil für den Einsatz als Zonen- oder Raumtemperaturregelventil. Charakteristik: gleichprozentig. Gehäuse aus Messing mit Außengewinde G 1 1/4 gemäß ISO 228. Spindel aus nichtrostendem, austenitischen Chrom-Nickel-Stahl. Höchsthub des Regelventils 6,5 mm. Stellverhältnis >=30:1. 
Spindel Abdichtung: O-Ringe EPDM
Betriebstemperatur: 
0 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16. 
Kvs-Wert: 6,3 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 25

Art.-Nr. 60281125