TA Zonenregelventil CV 316 MZ
3-Weg-Misch- oder ON/OFF-Umschaltventil für den Einsatz 
als Zonen- oder Raumtemperaturregelventil. Charakteristik: A-AB gleichprozentig, B-AB linear. Gehäuse aus Messing mit 
Außen- gewinde G 3/4 gemäß 
ISO 228. Spindel aus nichtrostendem, austenitischen Chrom-Nickel-Stahl. Höchsthub des Regelventils 6,5 mm. Stellverhältnis >=30:1.
Spindel Abdichtung: O-Ringe EPDM
Betriebstemperatur: 
0 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 16. 
Kvs-Wert: 4,0 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 20

Art.-Nr. 60381120