TA MC 15 Stellmotor
24 V, 3 Punkt oder 0 (2) - 10 V DC

Stellantrieb: TA-MC15
Hub: 9mm
Stellkraft: 150N
Versorgungsspannung: 24 V AC/DC +- 10%
Eingangssignal: 0(2)-10 V, 3-Punkt
Stellzeit: 20 s/mm
Schutzklasse: IP40 

Fabrikat: IMI TA

Art.-Nr. 61015001