TA Regelventil CV 216 RGA
2-Weg-Durchgangsregelventil für elektrische Stellantriebe. Für den Einsatz in der Haustechnik bei Heizungs- und Kälteanlagen.
Charakteristik: gleichprozentig. Gehäuse Rotguss CC491K, Kegel aus Messing GW614N, Spindel aus nichtrostendem, martensitischem Chromstahl. Gehäuse mit Außengewinde nach ISO 228/1 inkl. Anschlussverschraubungen aus Sphäroguss mit Innengewinde entsprechend ISO 7/1, Überwurfmuttern und Flachdichtung. Höchsthub des Regelventils 12 mm. Stellverhältnis 100:1. 
Leckrate nach EN 1349, Sitzleckage 
VI G 1 (dichtschließend). Höchsthub des Regelventils 12 mm. Stellverhältnis 50:1. Spindel Abdichtung: O-Ringe EPDM.
Betriebstemperatur: 
0 Grd. C bis +150 Grd. C 
(Die Ventile sollten bei Temperaturen über 130 Grd C in horizontaler Position montiert werden). Nenndruck PN 16. 
Kvs-Wert: 2,50 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15

Art.-Nr. 60230415