Pneumatex Praezisionsdruckhaltung 
Compresso CX 80-10 Connect.
Präzisionsdruckhaltung +/- 0,1 bar.
Für ölfreie Fremdluft. 1 Lufteinlass- 
und 1 Luftauslassventil. Inklusive 
Montageset zur luftseitigen Verbindung 
der TecBox mit dem Basisgefäß.
Für Heiz-, Solar- und Kühlwassersysteme.
Für Anlagen nach EN 12828, SWKI 93-1,
Solarsysteme nach EN 12976, ENV 12977 
mit bauseitigem Übertemperaturschutz bei
Stromausfall. BrainCube-Steuerung 
garantiert den intelligenten,
vollautomatischen und sicheren Betrieb 
des Systems. Selbstoptimierend mit 
Memoryfunktion.Resistives, 
berührungsempfindliches und beleuchtetes
3,5"-TFT-Farbdisplay. Intuitive 
funktionale Menüstruktur mit Wisch- und 
Tippbedienung und Soforthilfe in Pop-
up-Fenstern. Mehrsprachige Volltext- 
und/oder grafische Darstellung aller
relevanten Parameter und 
Betriebszustände. Silentrun-Betrieb.
Fillsafe-Nachspeiseüberwachung. Mit 
Ansteuerungsmöglichkeit einer Pleno PX 
Nachspeisung. Hochwertige 
Metallverkleidung.
Min. zulässiger Druck, PSmin: 0 bar
Max. zulässiger Druck PS: 10 bar.
Max. zulässige Umgebungstemperatur,
TA: 40 Grad C
Min. zulässige Umgebungstemperatur
TAmin: 5 Grad C
Spannungsversorgung:
1 x 230V (-6 % + 10 %), 50/60 Hz
Schutzart: IP 54
Werkstoffe: Im Wesentlichen Stahl, 
Messing, Rotguss.
Gebaut nach LV-D. 2014/35/EU, 
EMC-D. 2014/30/EU
Elektr. Anschlussleistung 0,1 kW
Breite 275 mm
Höhe 392 mm
Tiefe 190 mm
Gewicht leer 6 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Typ: Compresso CX 80-10 Connect

Art.-Nr. 30102130001