Pneumatex Kommunikationsmodul ComCube DCA, fuer
BrainCube-Steuerungen. komplett im
Kunststoffgehaeuse verdrahtet,
Wandmontage. 2 galvanisch getrennte
Analogausgaenge 4-20 mA zur
Weiterleitung an die
Gebaeudeleittechnik, Trennspannung 2.5
kVAC.
Max. zul. Umgebungstemp. 40 C
Elektrische Spannung 230 V/50 Hz
Schutzgrad 54
Elektr. Anschlussleistung 0.1 kW
Breite 190 mm
Hoehe 260 mm
Tiefe 180 mm
Gewicht leer 0.5 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 8141010