Pneumatex Erweiterungsgefaess CU 200.6 E, Druckhaltesysteme
mit Kompressoren, Heiz-, Solar- und
Kuehlwassersysteme. Stahl,
geschweisst, Farbe Beryllium. Fussring
fuer stehende Montage, inklusive
Flexrohr fuer den wasserseitigen
Anschluss und Kappenabsperrhahn mit
Kugelhahn zur schnellen Entleerung,
Montageset zur luftseitigen Verbindung
der Gefaesse. airproof-Butylblase,
nach EN 13831 und Pneumatex-Werksnorm,
sicherer Schutz des Ausdehnungswassers
vor Sauerstoff. Blase oben
entlueftbar, Gefaess unten mit
Kondensatablass.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
endoskopische Besichtigungsoeffnung
fuer innere Pruefungen.
CE-baumustergeprueft nach PED2014/68/EU. 5 Jahre Gewaehrleistung auf
das Gefaess. 
Nennvolumen 200 Liter
Max. zul. Druck 6  bar
Max. zul. Druck Schweiz 6  bar
Min. zul. Druck 0 bar
Max. zul. Temperatur 120  C
Min. zul. Temperatur -10 C
Max. zul. Blasentemperatur 70 C
Min. zul. Blasentemperatur 5 C
Anschluss Rp 1
Anschluss Entwaesserung G 3/4
Durchmesser 500 mm
Hoehe 1335 mm
Gewicht leer 36 kg

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 7122000