Pneumatex Präzisionsdruckhaltung Compresso Connect C 10.1-6 F
Präzisionsdruckhaltung, +/- 0.1 bar, mit Kompressor,für Heizungs-, 
Solar- und Kühlwassersysteme, und Anlagen nach EN 12828, 
EN 12976, ENV 12977,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
TecBox-Steuereinheit, platzsparende Montage auf dem Basisgefäß CU oder
CG bis 800 Liter, PS 6 bar, 
kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen, 
hochwertige Metallverkleidung inklusive Montageset 
zur luftseitigen Verbindung mit dem Basisgefäß. 
silentrun-Betrieb, besonders geräuscharm, Schalldruckpegel 59 dB(A)
Druckoptimierter Anfahrmodus, 1 Kompressor, 
Ventilblock mit 1 Überströmventil und Sicherheitsventil.
fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerungsmöglichkeit 
einer Pleno P Nachspeisung, Check der Menge, Zeit
und Frequenz sowie Enthärtereinheit Pleno Refill. 
BrainCube Connect-Steuerung für einen intelligenten, sicheren
Anlagenbetrieb, selbstoptimierend mit Memoryfunktion 
und Datenspeicherung, selbsterklärende, betriebsorientierte 
Menüführung, Hilfstexte und Klartextkommunikation.
Bedienungsfreundliches beleuchtetes 3,5 Zoll Farb TFT Touch-Screen Display
zur Darstellung aller relevanten Parameter, Daten und Grafiken. 
Ethernetschnittstelle zur Verbindung mit dem Internet und Fernabfrage. 
Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- und änderbar.
Alarmmeldung über Internet oder Weitergabe an BMS System.  
USB und RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation.
2 potenzialfreie, individuell parametrierbare Digitalausgänge
Numerische und grafische Darstellung von Druck und Inhalt. 
Elektrischer Anschluss mit Spezialkupplung zur Netztrennung,
CE-geprüft, nach den Anforderungen der
europäischen Richtlinien PED/DEP 97/23/EC, 2004/108/EG, 2006/95/EG.
Max. zul. Druck 6 bar
Max. zul. Temperatur 70 Grad C
Min. zul. Temperatur 5 Grad C
Elektrische Spannung 230 V/50 Hz
Elektr. Anschlussleistung 0.6 kW

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 8101414