Pneumatex Präzisionsdruckhaltung Compresso Connect C 15.2-6
Präzisionsdruckhaltung, +/- 0.1 bar, mit Kompressor,für Heizungs-, Solar- und Kühlwassersysteme, und Anlagen nach 
EN 12828, EN 12976, ENV 12977,
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
TecBox-Steuereinheit, PS 6 bar, 
kompakt mit allen erforderlichen Funktionselementen, hochwertige Metallverkleidung inklusive Montageset 
zur luftseitigen Verbindung mit dem Basisgefäß. Silentrun-Betrieb, besonders geräuscharm, Schalldruckpegel 59 dB(A)
Druckoptimierter Anfahrmodus, 
2 Kompressoren, Ventilblock mit 
2 Überströmventilen und Sicherheitsventil. 
Fillsafe-Nachspeiseüberwachung, mit Ansteuerungsmöglichkeit einer Pleno P Nachspeisung, Check der Menge, Zeit
und Frequenz sowie Enthärtereinheit Pleno Refill. BrainCube Connect-Steuerung für einen intelligenten, sicheren Anlagenbetrieb, selbstoptimierend mit Memoryfunktion 
und Datenspeicherung, selbsterklärende, betriebsorientierte Menüführung, Hilfstexte und Klartextkommunikation.
Bedienungsfreundliches beleuchtetes 3,5 Zoll Farb TFT Touch-Screen Display
zur Darstellung aller relevanten Parameter, Daten und Grafiken. 
Ethernetschnittstelle zur Verbindung mit dem Internet und Fernabfrage. 
Alle Daten über Internetzugriff kontrollier- und änderbar. Alarmmeldung über Internet oder Weitergabe an BMS System. USB und RS 485 Schnittstelle mit Modbus Kommunikation. 2 potenzialfreie, individuell arametrierbare Digitalausgänge. Numerische und grafische Darstellung von Druck und Inhalt. Elektrischer Anschluss mit Spezialkupplung zur Netztrennung,
CE-geprüft, nach den Anforderungen der
europäischen Richtlinien PED/DEP 97/23/EC, 2004/18/EG, 2006/95/EG.
Max. zul. Druck 6 bar
Max. zul. Temperatur 70 Grad C
Min. zul. Temperatur 5 Grad C
Elektrische Spannung 230 V/50 Hz
Elektr. Anschlussleistung 2,6 kW

Fabrikat: IMI Pneumatex

Art.-Nr. 8101474