TA Differenzdruckregler DA 516
Kompakter Differenzdruckregler für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. 
Mit Messnippel. Hat Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 16. Kapillarrohr (D:6) 1.200 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Einstellring aus Ryton PP.
Max. Differenzdruck 
1600 kPa = 16 bar.
Für den Verbraucher einstellbarer Differenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, 
oder 60-150 kPa. 
Liefereinstellung 60 kPa.
Betriebstemperatur 
-10 Grd. C bis +120 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Differenzdruck: 10-60 kPa
Kvs-Wert: 4 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15/20

Art.-Nr. 52795120