TA Differenzdruckregler DAF 516
Kompakter Differenzdruckregler zum Einbau im Zulaufrohr für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. Ohne Messnippel. Hat Flansche gemäß EN-1092-2:1997, Typ 21 und benötigt keine separaten Anschlüsse. Auch passend für Gegenflansche PN 16. Kapillarrohr (D:6) 2 x 1.500 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Einstellring aus beruhigtem Stahl R St 37-2.
Max. Differenzdruck 
1600 kPa = 16 bar.
Für den Verbraucher einstellbarer Dif- ferenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, 
oder 60-150 kPa. 
Liefereinstellung ca.35 kPa.
Betriebstemperatur 
-10 Grd. C bis +150 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Differenzdruck: 10-60 kPa
Kvs-Wert: 60 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 65

Art.-Nr. 52761165