TA Differenzdruckregler DAF 516
Kompakter Differenzdruckregler zum Einbau im Zulaufrohr für Heiz- und Kühlanlagen für hohe Differenzdruck- oder Temperaturwerte. Auch zum Einsatz auf der Sekundärseite von Fernheizungsanlagen sowie für Kühlanlagen geeignet. Ohne Messnippel. Mit Außengewinde G 1, Flansche gemäß EN-1092-2:1997, 
Typ 16. Kapillarrohr (D:6) 
2 x 1.200 mm enthalten. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt.
Einstellring aus Ryton PP.
Max. Differenzdruck 
1600 kPa = 16 bar.
Für den Verbraucher einstellbarer Differenzdruckbereich 5-30 kPa, 10-60 kPa, 10-100 kPa, 
oder 60-150 kPa. 
Liefereinstellung ca.105 kPa.
Betriebstemperatur 
-10 Grd. C bis +150 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Differenzdruck: 60-150 kPa
Kvs-Wert: 4 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15/20

Art.-Nr. 52762120