TA Differenzdruckregler DKH 512
Kompakter Durchfluss- und Differenzdruckregler für Fernwärmestationen, Zentralheizungs- und Kälteanlagen und Anlagen mit variabler Durchflussmenge. Durch elektrophoretische Beschichtung des Spärogussgehäuses EN-GJS-400 gegen Korrosion geschützt. Mit Innengewinde G 1. Kapillarrohr (D:6) 1200 mm mit Druckkupplung 1/4 enthalten. Flansche (optional) gemäß EN-1092-2:1997, Typ 16. Mit 2 Inlineventilen zur minimalen Geräuschentwicklung. Membranen und Dichtungen aus EPDM. Schließt bei zunehmendem Durchfluss oder Differenzdruck. Manuelle Absperrfunktion. Max. Differenzdruck 1600 kPa = 16 bar.
Differenzdruck fest eingestellt auf 15 kPa. Betriebstemperatur 
-10 Grd. C bis +150 Grd. C. Nenndruck PN 25.
Druckabfall in der Drossel: 12 kPa
qmax-Wert: 1,1 m3/h
Fabrikat: IMI TA
Ausführung: DN 15/20

Art.-Nr. 52757020