HEIMEIER Dreiwege-Mischventil
für den Einbau in Heizungs- und Kühlan-
lagen.
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-Ab-
dichtung. Äußerer O-Ring ohne Entleeren
der Anlage auswechselbar. Anschluss mit
Schraub-, Löt- oder Anschweißnippel,
flachdichtend. Wassertemperatur 2 bis
120 Grd. C, mit Stellantrieb bis 100
Grd. C. Zul. Differenzdruck 0,25 bar.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Nennweite:              DN 32 (1 1/4")

Art.-Nr.                   4170-05.000