HEIMEIER Dreiwege-Umschaltventil
für den Einbau in Heizungs- und Kühlan-
lagen.
Ventilgehäuse aus korrosionsbeständigem,
entzinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-
Stahlspindel und doppelter O-Ring-Ab-
dichtung. Äußerer O-Ring ohne Entleeren
der Anlage auswechselbar. Anschluß mit
Schraub-, Löt- oder Anschweißnippel,
flachdichtend. Wassertemperatur 2 bis
120 Grd. C, mit Stellantrieb bis 100
Grd. C. Zul. Differenzdruck 0,75 bar.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar. Nie-
derdruckdampf 110 Grd. C/0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Nennweite:                DN 20 (3/4")

Art.-Nr.                   4160-03.000