HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit "Voreinstellung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguss. Mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Thermostat-Oberteil und äußerer O-Ring
ohne Entleeren der Anlage auswechselbar.
Mit stufenloser Voreinstellung und ablesbaren Einstellwerten. Geringste Durchflusstoleranzen. Voreinstellung mit Einstellschlüssel. Großer kv-Wert Bereich.
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschrau- bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl- rohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          V-exact II
Nennweite:                  DN 15 (1/2")
Ausführung:           Rotguss vernickelt
                  mit Bogenverschraubung

Art.-Nr.                     3756-02.000