HEIMEIER Zweirohrverteiler
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß, vernickelt. An-
schluß an Kunststoff-, Kupfer-, Präzisi-
onsstahl- oder Verbundrohr in Verbindung
mit speziellen Klemmverschraubungen.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                            Duolux
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:            ohne Absperrung

Art.-Nr.                   3800-02.000