HEIMEIER Zweirohrverteiler
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß, vernickelt. Vor-
einstellung durch Regulierkegel mit Ab-
sperrfunktion. Anschluß an Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbund-
rohr in Verbindung mit speziellen Klemm-
verschraubungen.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                            Duolux
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:             mit Absperrung
                    und Voreinstellung

Art.-Nr.                   3801-02.000