HEIMEIER Einrohrverteiler
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß, vernickelt. Mas-
senstromverteilung 50/50 %. Anschluß an
Kunststoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr in Verbindung mit spe-
ziellen Klemmverschraubungen.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                            Duolux
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:            ohne Absperrung

Art.-Nr.                   3802-02.000