Klemmleiste
Für die Verdrahtung von Raumthermostaten
mit Wechslerkontakt und 
elektrothermischen Stellantrieben. 
Geeignet für Fußbodenheizung und 
Fußbodenkühlung (Sommer/Winter-Betrieb).
Über ein externes Signal kann zwischen 
Heizen und Kühlen umgeschaltet werden. 
Durch die Pumpenlogik kann eine Pumpe
energieoptimiert angesteuert werden.
Geeignet für bis zu 6 Zonen (Räume).
Steckerfertig, zum sofortigen Anschluss
an eine 230 V-Steckdose.

Fabrikat: IMI Heimeier

Art.-Nr. 1612-00.000