Funksystem für die Einzelraumtempera-
turregelung von Fußbodenheizungen

Raumsender mit digitaler Zeitschaltuhr

Elektronischer Funkregler mit digitale
Anzeige von Uhrzeit und Temperatur,
mit integr. Antenne und eingebautem
Fühler, einschl. Batterien. 2x Wochen-
und alternativ Tages-Programm,
3 voreingestellte Zeitprogramme,
veränderbar. Echtzeituhr mit autom.
S/W-Zeit-Umstellung. Einstellung und
Programmierung unverlierbar.
Regelfunktion PWM, alternativ 2-Punkt,
und Optimum-Start mit selbstlernender
Heizkurve. Temperaturbereich 5 Grd C bis
32 Grd C, Grenzwerte einstellbar.
Betriebsart Heizen oder Kühlen.
Menügeführte Bedienung über 4 Tasten.
CE-zertifiziert. Schutzart IP 30.
Gehäusefarbe weiß RAL 9010. 
Baumaße 137 mm x 96 mm x max. 31,3 mm.
Wandmontage oder auf UP-Dose.
Handelsübliche Batterien 2 x 1,5V /
Typ LR 6 (AA), Lebensdauer ca. 2 Jahre.

Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                      Radiocontrol F
   Raumsender m. digitaler Zeitschaltuhr

Art.-Nr.                     1640-02.500