AuraConnect Schaltleiste für 
Heizkreisverteiler. 
Smart Home Funk Schaltleiste für 
Heizkreisverteiler für wasserbetriebene 
Fußbodenheizungs- oder Kühlsysteme. 
Das Gerät ist Teil des AuraConnect 
Temperaturregelsystems. Es arbeitet in 
Verbindung mit dem AuraConnect 
Zentralregler und AuraConnect 
Raumthermostaten und regelt die 
Temperatur in einzelnen Räumen/Zonen. 
Bei gemischten Systemen (Fußbodenheizung
mit Radiatorheizung) können AuraConnect 
Thermostat-Köpfe hinzugefügt werden. 
Somit kann ein komplettes 
wasserbetriebenes Heizungssystem 
geregelt werden. Das System ist einfach 
erweiterbar, es können 2 weitere 
Schaltleisten für Heizkreisverteiler 
(optional Thermostat-Köpfe) hinzugefügt 
werden. 

Funktionen: 
Raumtemperaturregelung für 
Fußbodenheizung, LED Indikationsanzeige,
Heizen / Kühlen, Tausensoranschluss, 
Pumpenkontakt, Brennerkontakt, 
Fernfühleranschluss, Externe Antenne, 
Automatische Software-Updates. 

Funkfrequenz: 2,4 GHz (bidirektional), 
Funkreichweite: 30 m Freifeld, 
Sendeleistung: max. 14 dBm (25 mW), 
Zonen: 6 pro Verteilerleiste, 
max. 16 Zonen, 1 bis 4 Stellantriebe pro
Zone, 
Spannungsversorgung: 230 V AC +- 10 %, 
50 Hz, 
Schutzklasse: IP 30 (EN 60730) 

Typ: AuraConnect Schaltleiste für 
Heizkreisverteiler 

Fabrikat: IMI Heimeier 

Art.-Nr. 1750-00.331