AuraConnect Raumthermostat. 
Funk Smart Home Raumthermostat, 
zur Verwendung bei Fußbodenheizungen 
zusammen mit der AuraConnect 
Schaltleiste für Heizkreisverteiler. 
Für den Bereich Heizkörperheizung wird 
der Raumthermostat verwendet, wenn sich 
ein oder mehrere AuraConnect 
Thermostat-Köpfe in einem Raum befinden. 

Zur Steuerung, wird ein AuraConnect 
Zentralregler benötigt. Dieser 
verbindet den AuraConnect Raumthermostat
über WLAN und dem Internet mit dem 
Smartphone, so dass von jedem Ort die 
Raumtemperatur gesteuert werden kann. 

Die AuraConnect App zeigt die 
Temperatur welche vom Raumthermostat 
gemessen wird. Die App bietet 
Zeitprogramme für einzelne Räume und 
weitere Funktionen zur optimalen 
Regelung der Raumtemperatur bei 
maximaler Energieeinsparung. 

Anzeige: Raumtemperatur, eingestellte 
Temperatur, Luftfeuchte. 

Funktionen: Raumtemperaturregelung, 
Frostschutzsicherung, Timerfunktion 
2,4" LCD-Farb-Display, 
Fenster-auf-Erkennung, Sprachsteuerung, 
Zugrifsschutz, Multiple Betriebsarten, 
Automatische Software-Updates. 

Funkverbindung: 
Funkfrequenz: 2,4 GHz (bidirektional) 
Funkreichweite: 30 m Freifeld 
Sendeleistung: max. 13 dBm (20 mW) 
Einstellbereich: 5 Grad C bis 30 Grad C 
Auflösung: 0,5 Grad C 
Regelgenauigkeit: < 0,6 Grad C bei 
4 Grad C/h 
Zonen: 1 pro Zone 
Spannungsversorgung: 
2 x 1,5 V IEC LR6 (AA) Batterien 
Lebensdauer: ca. 2 Heizperioden 
Gehäuse: ABS, weiß 
Display: PC 
Schutzart: IP 20 (gemäß EN60529) 
Montage: Tischständer, Wandclip 

Typ: AuraConnect Raumthermostat 

Fabrikat: IMI Heimeier 

Art.-Nr. 1755-00.500