HEIMEIER Festwertregelstation Dynacon
zur Vorlauftemperaturregelung
für Fußboden-Heizkreisverteiler 
bestehend aus:

- 1 Hocheffizienzpumpe Grundfoss ALPHA2
  einschließlich S-Anschluss für den 
  Versatzausgleich zwischen Verteiler 
  und Sammler.

- 1 Dreiwege-Umschaltventil

- 1 Thermostat-Kopf mit Anlegefühler zur
  Regelung der Vorlauftemperatur

- 1 Rohranschlussstück mit Bypass

- 1 Rohranlegeregler (Sicherheits-
  temperaturbegrenzer), elektrisch, 
  mit Pumpe verdrahtet

Fabrikat:                   IMI Heimeier

Art.-Nr.                     9339-05.800