IMI HEIMEIER Dynalux 
Fußboden-Heizkreisverteiler mit 
Durchflussmengenanzeiger pro Heizkreis.
Der Durchfluss kann von 0-5 l/min 
stufenlos eingestellt werden.
Thermostat-Oberteile mit Anschluss
M30x1,5. Passend für alle IMI HEIMEIER 
Stellantriebe. Verteiler aus Edelstahl 
mit Überwurfmutter 1", flachdichtender 
Anschluss. Stutzenabstand 50 mm. 
Füll-, Entleer-, Spül- und 
Entlüftungsvorrichtung mit 3/4" 
Schlauchanschluss. Wandhalter mit
Schrauben. 
Rohranschlüsse 3/4" Eurokonus, passend 
für Klemmverschraubungen. 
Nenndruck PN 6.
Max. Betriebstemperatur: 60 C
Min. Betriebstemperatur: -5 C

Fabrikat: IMI Heimeier
Typ: Dynalux
Ausführung: 3 Heizkreise

Art.-Nr. 9320-03.800