HEIMEIER E-Z Verteiler
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß, vernickelt.
Stufenlose Einstellung des Massenstromes
durch Regulierteller von 30 % bis 60 %,
werksseitig 35 %. Auf Zweirohrbetrieb
umstellbar. Vor- und Rücklauf absperr-
bar. Integrierte Schwerkraftbremse. An-
schluß Außengewinde G 3/4, in Verbindung
mit Klemmverschraubungen für Kunststoff-
oder Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Ver-
bundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                        E-Z System
Nennweite:                DN 15 (1/2)"
Art.-Nr.                   3891-02.000