HEIMEIER Einrohrventil für Heizkörper
mit unterem Einpunktanschluß.
Mit Tauchrohr, Einschraublänge
max. 250 mm. Gehäuse aus korrosionsbe-
ständigem entzinkungsfreiem Rotguß,
vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und
doppelter O-Ring-Abdichtung. Äußerer
O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Heizkörperanteil 35 %.
Vor- und Rücklauf absperrbar. Anschluß
Außengewinde G 3/4, in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder
Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.

Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                        E-Z Ventil
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:                    Einrohr
                               Eckform

Art.-Nr.                   3877-02.000