HEIMEIER Zweirohrventil für Heizkörper
mit unterem Einpunktanschluß.
Mit Tauchrohr, Einschraublänge
max. 250 mm. Gehäuse aus korrosionsbe-
ständigem entzinkungsfreiem Rotguß,
vernickelt. Mit Niro-Stahlspindel und
doppelter O-Ring-Abdichtung. Äußerer O-
Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Vor- und Rücklauf
absperrbar. Voreinstellbar über
Rücklaufabsperrung. Anschluß Außen-
gewinde G 3/4, in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kunst-
stoff-, Kupfer-, Präzisionsstahl-
oder Verbundrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.

Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                        E-Z Ventil
Nennweite:                DN 15 (1/2")
Ausführung:                   Zweirohr
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   3878-02.000