TA Thermischer Stellantrieb
als Zweipunktantrieb.
Passend auf alle Heimeier Thermostat-
Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV-C/TA-COMPACT Ventile.
CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54.
Rundum sichtbare Stellungsanzeige.
Hub 4,7 mm. Stellkraft 125 N.
Betriebsspannung:             24 V AC/DC
(+ 25% / -20 %)
Frequenz                  0 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:              2 W(VA)
Dauerbetrieb
Einschaltphase:                  6 W(VA)
Schließ-/Öffnungszeiten:     ca. 4 min
Anschlußkabel
Länge fest 2 m,
2 x 0,75 mm2
Umgebungstemperatur:     -5 bis 50 Gr.C
Mediumtemperatur:         max. 120 Gr.C
Lagertemperatur:       -25 bis +70 Gr.C
 
Fabrikat:              IMI TA
Typ:                   EMO T /  24 V
Stromlos geöffnet (NO)

Art.-Nr.               1847-01.500