TA stetiger Thermischer Stellantrieb.
Passend auf alle Heimeier Thermostat-
Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV Ventile.
CE-zertifiziert. Weißes Gehäuse, RAL 9016, aus hitzebeständigem schlagfestem Kunststoff. Schutzisoliert entsprechend Schutzklasse II. Schutzart IP 54.
Rundum sichtbare Stellungsanzeige.
Hub 4,7 mm. Automatische Ventilhuber- kennung. Automatische Regelsignaltyp-
Erkennung. 0-10 V, 10-0 V, 2-10 V,
10-2 V DC. Stellkraft 125 N.
Betriebsspannung:             24 V AC
(+ 25% / -20 %)
Frequenz              50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme:            3 W(VA)
Dauerbetrieb
Einschaltphase:               7 W(VA)
Stellgeschwindigkeit:        30 Sek./mm
Anschlußkabel
Länge fest 5 m,
4 x 0,25 mm2
Umgebungstemperatur:     -5 bis 50 Gr.C
Mediumtemperatur:         max. 120 Gr.C
Lagertemperatur:       -25 bis +70 Gr.C
 
Fabrikat:              IMI TA

Typ:                        EMO TM
Stromlos geschlossen (NC)

Art.-Nr.               1868-02.500