HEIMEIER Elektromotorischer Stellantrieb als Dreipunktantrieb.
Passend auf alle Heimeier Thermostat-
Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV Ventile. CE-zertifiziert. Mit Magnetkupplung und automatischer Hubanpassung. Weißes Kunststoffgehäuse RAL 9016. Schutzart IP42 bei Montage waagerecht und IP43 bei Montage senkrecht stehend.
Betriebsspannung:             24 V AC
50/60 Hz
Leistungsaufnahme:           0,7 VA
Hub:                    max. 4,5 mm
Laufzeit:                     70 s/mm
Gehäusefestes Anschlußkabel:   1 m
3 x 0,25 mm2
Umgebungstemperatur:     max. 50 Grd.C
Mediumtemperatur:       max. 100 Grd.C

Fabrikat:            IMI TA
Typ:                       EMO 3

Art.-Nr.             1880-00.500