TA Elektromotorischer Stellantrieb
als Dreipunktantrieb.
Passend auf alle Heimeier Thermostat-
Ventilunterteile, Dreiwegeventile und TA TBV Ventile. CE-zertifiziert. Mit Magnetkupplung und automatischer Hubanpassung. Weißes Kunststoffgehäuse RAL 9016. Schutzart IP 42 bei Montage waagerecht und IP 43 bei Montage senkrecht stehend.
Betriebsspannung:            230 V AC
50 Hz
Leistungsaufnahme:      max.   6 VA
Hub:                    max. 4,5 mm
Laufzeit:                     70 s/mm
Gehäusefestes Anschlußkabel:   1 m
3 x 0,25 mm2
Umgebungstemperatur:     max. 50 Grd.C
Mediumtemperatur:       max. 100 Grd.C

Fabrikat:            IMI TA
Typ:                   EMO 3/230

Art.-Nr.             1881-00.500