Thermischer Stellantrieb als Zweipunkt-
antrieb. Passend auf alle Heimeier
Thermostat-Ventilunterteile und 
Dreiwegeventile. CE-zertifiziert. 
Graues Gehäuse aus hitzebeständigem, 
schlagfestem Kunststoff. 
Mit Stellungsanzeige. Schutzisoliert 
entsprechend Schutzklasse II.
Schutzart IP 54 bei allen Einbaulagen.
Betriebsspannung: 230 V AC/DC 
(10% / -10%)
- Frequenz 50 bis 60 Hz
Leistungsaufnahme: 2 W (VA)
im Dauerbetrieb
- Einschaltphase 70 W (VA)
Schließ- u. Öffnungszeit: ca. 3 min.
Anschlusskabel: Standardlänge 1 m fest,
2 x 0,75 mm2
Umgebungstemperatur: 0 bis 60 Grd C
im Betrieb
Mediumtemperatur: max. 100 Grd C
Lagertemperatur: -25 bis +60 Grd C

Typ: EMOtec / 230 V
Stromlos geöffnet (NO)

Fabrikat: IMI Heimeier

Art.-Nr. 1806-16.500