HEIMEIER Einrohrventil
in Verbindung mit Tauchrohr für Heizkör-
per mit seitlichen Einpunktanschluß.
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß, vernickelt. Mit
Niro-Stahlspindel und doppelter O-Ring-
Abdichtung. Äußerer O-Ring ohne Entlee-
ren der Anlage auswechselbar. Annähernd
gleichbleibender Massenstrom durch Spe-
zialregulierteller. Heizkörperanteil von
35 %. Integrierte Schwerkraftbremsen.
Vor- und Rücklauf absperrbar. Anschluß
Außengewinde G 3/4, in Verbindung mit
Klemmverschraubungen für Kunststoff-,
Kupfer-, Präzisionsstahl- oder Verbund-
rohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Nennweite:                DN 15 (1/2)"
Art.-Nr.                   3871-02.000