HEIMEIER Uni-Verteiler
mit Absperrung. Wechselbarer Anschluss
von unten oder von der Seite. Umstellbar
von Ein- auf Zweirohrbetrieb. Mitten-
abstand 40 mm. DN 10. 
Anschluss Außengewinde
M 22 x 1,5. AMETAL-C vernickelt.

Fabrikat: IMI Heimeier
Ausführung: Einrohr

Art.-Nr. 50600100