Pneumatex Ferro-Cleaner mit Magnesium-
Anode zur Reduktion von Sauerstoff in 
der Anlage, ohne Magnet. Schützt 
Heizungs- und Kälteanlagen vor 
Korrosionen. Einfach, praktisch,
wirkungsvoll und sicher in Montage, 
Betrieb und Wartung. Geeignet für Heiz-,
Solar- und Kühlsysteme. Vertikal oder
horizontal, der Ferro-Cleaner kann in 
jeder möglichen Lage eingebaut werden, 
ohne Leistungsverluste. Die Funktion ist
unabhängig von der Strömungsrichtung. 
Kompakte Bauart. Medien: Nicht 
aggressive und nicht giftige Medien für
den Einsatz im Anwendungsbereich.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%.
Druckverlust: < 50 mbar.
Gehäuse aus Rotguss.

In jeder Lage einbaubar.

Max. Volumenstrom: 8 m3/h
Druckklasse: PN 16
Max. zul. Temperatur, TS 120 Grad C
Min. zul. Temperatur, TSmin -20 Grad C

Fabrikat: IMI Pneumatex

Ausführung: Ferro-Cleaner Typ 80, DN 32

Außengewinde: G 1 1/4

Typ: mit Anode

Art.-Nr. 7921101