Pneumatex Magnetflussfiltersystem 
Ferro-Cleaner. Schützt Heizungs- und
Kälteanlagen vor Magnetit, Schlamm und 
Korrosionen. Mit zusätzlicher Magnesium-
Anode zur Reduktion von Sauerstoff in 
der Anlage. Einfach, praktisch,
wirkungsvoll und sicher in Montage, 
Betrieb und Wartung. Geeignet für Heiz-,
Solar- und Kühlsysteme. Vertikal oder
horizontal, der Ferro-Cleaner kann in 
jeder möglichen Lage eingebaut
werden, ohne Leistungsverluste. 
Die Funktion ist unabhängig von der 
Strömungsrichtung. Kompakte Bauart. 
Das Filtersystem erfasst feinste 
Magnetitpartikel. Medien: Nicht 
aggressive und nicht giftige Medien 
für den Einsatz im Anwendungsbereich.
Frostschutzmittelzusatz bis 50%. 
Druckverlust: < 50 mbar.
Gehäuse aus Rotguss.

In jeder Lage einbaubar.

Max. Volumenstrom: 24 m3/h
Druckklasse: PN 16
Max. zul. Temperatur, TS 120 Grad C
Min. zul. Temperatur, TSmin -20 Grad C

Fabrikat: IMI Pneumatex

Ausführung: Ferro-Cleaner Typ 150

Mit Flanschanschluss

Typ: DN 80, mit Magnet und Anode

Mit Flanschanschluss

Art.-Nr. 7921103