HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil 
für umgekehrte Flussrichtung mit 
"Voreinstellung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, 
entzinkungsfreiem Rotguss.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil
und äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Mit stufenloser 
Voreinstellung und ablesbaren Einstell- 
werten. Geringste Durchflusstoleranzen. 
Voreinstellung mit Einstellschlüssel.
Großer kv-Wert Bereich. 
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, 
oder in Verbindung mit Klemmverschrau- 
bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl- 
rohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          V-exact II
Nennweite:                  DN 15 (1/2")
Ausführung:           Rotguss vernickelt
                               Axialform
            für umgekehrte Flussrichtung

Art.-Nr.                     9103-02.000