HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil für umgekehrte Flussrichtung mit 
"Voreinstellung".
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, entzinkungsfreiem Rotguss.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil
und äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Mit stufenloser Voreinstellung und ablesbaren Einstell- werten. Geringste Durchflusstoleranzen. Voreinstellung mit Einstellschlüssel.
Großer kv-Wert Bereich. 
Anschluss Innengewinde für Gewinderohr, oder in Verbindung mit Klemmverschrau- bungen für Kupfer- oder Präzisionsstahl- rohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Fabrikat:                   IMI Heimeier
Typ:                          V-exact II
Nennweite:                  DN 10 (3/8")
Ausführung:           Rotguss vernickelt
                          Durchgangsform
            für umgekehrte Flussrichtung

Art.-Nr.                     9104-01.000