HEIMEIER Heizkörper-Regulierventil
Einbaumaße nach DIN 3841 Teil 1. Gehäuse
aus korrosionsbeständigem, entzinkungs-
freiem Rotguß. Voreinstellung durch Dop-
pelspindel und Hubbegrenzung. Nichtstei-
gende Spindel mit doppelter O-Ring-Ab-
dichtung. Mit Montagegerät in ein Ther-
mostatventil umrüstbar. Tandem-Kegel mit
Metall- und O-Ring-Abdichtung. Anschluß
Innengewinde für Gewinderohr oder in
Verbindung mit Klemmverschraubungen für
Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C/0,5 bar.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                        Mikrotherm
Nennweite:                DN 20 (3/4")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                          Handrad weiß
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   0122-03.500