Heimeier Thermostat-Ventilunterteil
Standard
Gehäuse aus korrosionsbeständigem, ent-
zinkungsfreiem Rotguß. Mit Niro-Stahl-
spindel und doppelter O-Ring-Abdichtung.
Äußerer O-Ring ohne Entleeren der Anlage
auswechselbar. Anschluß Innengewinde für
Gewinderohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C / 0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                          Standard
Nennweite:                  DN 25 (1")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   2202-04.000