HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit besonders geringem Widerstand.
KEYMARK-zertifiziert, geprüft nach
DIN EN 215. Gehäuse aus korrosionsbe-
ständigem, entzinkungsfreiem Rotguß.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Thermostat-Oberteil
und äußerer O-Ring ohne Entleeren der
Anlage auswechselbar. Anschluß Innenge-
winde für Gewinderohr, oder in Verbin-
dung mit Klemmverschraubungen für
Kupfer- oder Präzisionsstahlrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C / 0,5 bar.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                       Schwerkraft
Nennweite:                DN 10 (3/8")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   2242-01.000