HEIMEIER Thermostat-Ventilunterteil
mit besonders geringem Widerstand.
Mit Niro-Stahlspindel und doppelter
O-Ring-Abdichtung. Äußerer O-Ring ohne
Entleeren der Anlage auswechselbar. An-
schluß Innengewinde für Gewinderohr,
oder in Verbindung mit Klemmverschrau-
bungen für Kupfer- oder Präzisions-
stahlrohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Zul. Betriebsüberdruck PB 10 bar.
Niederdruckdampf 110 Grd. C / 0,5 bar.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                       Schwerkraft
Nennweite:                DN 20 (3/4")
Ausführung:          Rotguß vernickelt
                        Durchgangsform

Art.-Nr.                   2242-03.000