HEIMEIER Trinkwasser-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguss. DVGW-
geprüft. Gehäuse rohrförmig für
durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit
glattem Durchgang. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe.
Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe.
Knebel aus schlagfestem Kunststoff,
Anschläge verdeckt. Knebel auch bei
wärmegedämmten Gehäuse von außen be-
dienbar. Anschluss Innengewinde für
Gewinderohr.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo D
Innengewinde
Ausführung:                      DN 32

Art.-Nr.                   0670-05.000