HEIMEIER Trinkwasser-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguss. DVGW-
geprüft. Gehäuse rohrförmig für
durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit
glattem Durchgang. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe.
Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe. Knebel
aus schlagfestem Kunststoff, Anschläge
verdeckt. Knebel auch bei wärmegedämmten
Gehäuse von außen bedienbar. Viega
Pressanschluss mit SC-Contur.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo D
Viega Pressanschluss
mit SC-Contur
Ausführung:      DN 25 (28 mm x 28 mm)

Art.-Nr.                   0672-28.000