HEIMEIER Trinkwasser-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguss. DVGW-
geprüft. Gehäuse rohrförmig für
durchlaufende Wärmedämmung. Kugel mit
glattem Durchgang. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe.
Kugelabdichtung durch PTFE-Ringe.
Knebel aus schlagfestem Kunststoff,
Anschläge verdeckt. Knebel auch bei
wärmegedämmten Gehäuse von außen
bedienbar. Anschluss Viega Pressan-
schluss mit SC-Contur-/Außengewinde.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
 
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo D
mit Entleerung
Viega Pressanschluss mit
SC-Contur-/Außengewinde
Ausführung:      DN 15 (15 mm x G 3/4)

Art.-Nr.                   0676-15.000