HEIMEIER Heizungs-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse
rohrförmig für durchlaufende Wärmedäm-
mung. Kugel mit glattem Durchgang. War-
tungsfreie Spindelabdichtung durch zwei
O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunst-
stoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch
bei wärmegedämmten Gehäuse von außen be-
dienbar. Anschluß Außen-/Innengewinde.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo H
mit Außen-/Innengewinde
Ausführung:  DN 32 (G 1 1/2 x R 1 1/4)

Art.-Nr.                   0601-05.000