HEIMEIER Heizungs-Kugelhahn
Gehäuse und Kugel aus korrosionsbestän-
digem, entzinkungsfreiem Rotguß. Gehäuse
rohrförmig für durchlaufende Wärmedäm-
mung. Kugel mit glattem Durchgang. War-
tungsfreie Spindelabdichtung durch zwei
O-Ringe. Kugelabdichtung durch PTFE-
Ringe. Knebel aus schlagfestem Kunst-
stoff, Anschläge verdeckt. Knebel auch
bei wärmegedämmten Gehäuse von außen
bedienbar. Viega Pressanschluss mit
SC-Contur.
Zul. Betriebstemperatur TB 120 Grd. C.
Nenndruck PN 16.
Fabrikat:                 IMI Heimeier
Typ:                           Globo H
Viega Pressanschluss
mit SC-Contur
Ausführung:      DN 32 (35 mm x 35 mm)

Art.-Nr.                   0602-35.000